Đo nguồn chạy (có tải): 13v

Đo nguồn chạy (không tải): 6,2 v

Đo dòng : 0,03A, Thực tế đồng hồ chạy: 3A